|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **打印机参数** | 打印模式 | 热敏/热转印 | |
| 打印宽度 | 106mm | |
| 装纸宽度 | 25.4~118mm | |
| 打印分辨率 | 300dpi | |
| 打印速度 | Max 4 inch/s（102mm/s） | |
| 指令集 | TSPL、ZPL、EPL 指令集 | |
| 内置字库 | GB18030 字库、ASCII 字库 | |
| 内置条码 | 一维条码、二维条码 | |
| 指示灯 | 一个绿色 LED 灯、两个红色 LED 灯 | |
| 按键 | 一个走纸键 | |
| 蜂鸣器 | 有 | |
| 进纸方式 | 卷筒纸 | |
| 撕纸方式 | 切刀 | |
| **打印介质** | 介质类型 | 卷筒式（连续纸、标签纸） | |
| 热敏面方向 | 向外 | |
| 介质厚度 | 0.06~0.125mm | |
| 介质高度 | 8.9~400mm | |
| 卷芯内径 | 25.4mm、38mm、76.2mm | |
| 纸卷外径 | 最大 127mm | |
| **碳带规格** | 内径 | 25.4mm | |
| 外径 | 最大 68mm | |
| 长度 | 300 m | |
| 宽度 | 25.4~110mm | |
| **传感器** | 标配 | 开盖检测传感器、纸尽检测传感器、标签检测传感器、黑  标检测传感器、碳带检测传感器、切刀复位检测传感器 | |
| **内存** | SDRAM | 16Mbytes | |
| Flash | 8Mbytes | |
| **接收缓冲区** | | 256Kbytes | |
| **接口** | 标配 | IEEE 802.11b/g/n WIFI、以太网口 | |
| **扫描头** | 识读码制 | 一维码、二维码 | |
| 识读精度 | ≥5mil | |
| 典型识读景深 | 支付宝码：30-150mm （以镜头前端面为基准， 手机屏幕尺寸 5.2 寸）  公交码：50-120mm （以镜头前端面为基准， 手机屏幕尺  寸 5.2 寸） | |
| 条码灵敏度 | 倾斜±55°，偏转±55°，旋转 360° | |
| 视场角度 | 水平 60°，垂直 48° | |
| **环境参数** | 使用环境 | 5~40℃ 20~95%RH（无冷凝） | |
| 存储环境 | -20~60℃ 10~95%RH（无冷凝） | |
| **物理特性** | 尺寸 | 403（长）× 464（宽）× 267  （高）mm | 403（长）× 576（宽）×  1146（高）mm |
| 重量 | 约 16.1KG | 约 40KG |
| **适配器参数** | 输入 | AC 100～240V，50～60Hz | |
| 输出 | DC 24V 2.7A | |
| **安全认证** | 安全标准 | GB 4943.1-2011 | |
| **可靠性** | 打印头寿命 | 150KM （按指定热敏纸使用、印字率 12.5%计算） | |
| 平均无故障时间 | 10000H | |