**视力筛选仪（二类）**

1. **产品主要功能:**应具有等效球镜度、柱镜度、柱轴、瞳孔大小范围、瞳孔距离、球镜度，斜视功能。
2. **网络连接功能:**视力筛选仪主机具有网络连接功能，具有网络服务API功能。
3. **等效球镜测量范围：** -7.50D 至+7.50D范围之间。与近视对应的等效球镜范围：-7.50D至0.00D；与远视对应的等效球镜范围：0.00D至+7.50D。
4. **柱镜度范围：** 0.00D 至 +3.00D，增量为 0.25D
5. **柱轴范围：** 1 至 180 度，增量为 1 度
6. **打印功能:配备**可连接具有WIFI功能并可充电的便携式标签打印机。
7. **转诊标准重设定功能:**具有相关的屈光转诊标准，机器内需要具有转诊标准重设置功能，可以符合医院自行屈光标准设定功能。（须提供机器内置标准转诊截图证明）
8. **矫正视力测试:**区分隐形眼镜和框架眼镜，可进行矫正视力的筛查。
9. **自定义警告提示标准:**设备内置自定义警告提示标准功能，并可以打印A4报告上，进行提示家长数据的诊断结果，有图提示近视、远视、散光、凝视偏斜、瞳孔大小、屈光参差症、凝视不对等等数据是否在正常范围或范围外，并对于有问题的患者，有结果诊断功能。
10. **报告横幅功能:**A4报告上具有可以添置医院名称，医院Logo的功能
11. **屏保功能:**视力筛查仪上无活动，60 秒钟后，屏幕将会变暗（不会突然变黑）；5 分钟后，屏幕会自动息屏。