**血氧饱和度监测仪（二类）**

1. 背光屏幕，实时显示波形、数字
2. 显示血氧饱和度（SpO2）和脉率（PR），并显示脉搏强度
3. 至少10分钟的SpO2和脉率趋势图/趋势表回顾
4. 4节AA电池可供电≥48小时。
5. 具有三级声光报警功能，报警上下限可调
6. 可实现≥300个小时数据存储功能。
7. 自动关机功能和实时时钟显示
8. 具有脉搏调制音功能，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化。
9. 支持掉电数据存储功能