**深层肌肉刺激仪**（二类）

1. 手柄尺寸可选
2. 可根据客户需求配备3个不同规格钛合金治疗头，刺激不同肌肉广度；
3. 震动头敲击频率10Hz～60Hz，6档可调，每档±5%，刺激不同肌肉深度；
4. 治疗时振动连续输出，治疗头可伸缩，伸缩距离6mm；
5. 可实现物联网远程监测；
6. 仪器重量：≤2.5kg
7. 控制器采用线控方式