**微波治疗仪技术参数**（二类）

1. 机型:推车式机；
2. 工作频率（MHZ）：2450±30；
3. 理疗模式0～40W连续可调；治疗模式0～150W连续可调；
4. 时间控制：治疗时间包含0～30秒，理疗时间0～30分钟
5. 输出波形：连续波、脉冲波
6. 工作模式:理疗(脉冲、连续)、治疗；
7. 微波传输器：理疗专用外固定式传输探头
8. 微波探头：防粘连探头；
9. 防辐射金属机箱，避免电磁干扰和无用微波泄漏；
10. 可连续工作时间≥24小时
11. 微波泄漏：＜10mw/cm²；
12. 万向理疗支架，可自由转动调节。