**多功能中频治疗仪（二类）**

1. 柜式一体机，彩色触摸屏幕操控。
2. 具有三组负压电极输出，三组针插式电极输出。
3. 工作频率：2000Hz、3000Hz、4000Hz、5000Hz、6000Hz。
4. 输出电流：≤50mA。
5. 调制频率：00Hz～150Hz。
6. 调制方式：间歇调制：采用间歇方波调制正弦波（载波），占空比为50％，允差±20％；连续调制：采用连续低频正弦波调制中频正弦波（载波），调幅度分为0、25％、50％、75％、100％五种，允差±5％。
7. 差频频率至少包含1Hz～199Hz（含两端数值）
8. 至少有五种差频治疗模式
9. 至少有七种动态节律
10. 至少十种干扰输出模式：
11. 顶盘加热功能：可单独开启及关闭，最高温度范围在37℃~43℃之间（含两端数值）。
12. 负压吸引功能：输出负压在0kPa～30kPa（含两端数值）连续可调。
13. 治疗定时：1～99分钟连续可调，步长为1分钟。
14. 系统自置≥15种常见疾病的处方。
15. 两种模式：自定义模式，处方模式