**艾灸仪技数（二类）**

1. 治疗时间：1～60min可调，设备连续工作时间：≥8小时。
2. 输出温度调节范围：38℃-56℃可调（在此范围内，含两端数值），配备双重温度保护装置，防止设备超温烫伤患者。
3. 具备超温警示功能。
4. 双通道独立控制，可同时治疗两位患者或同时治疗两个不同部位。
5. 设备安全刹车装置。
6. 采用气动智能机械臂杆，艾灸仪探头可360°调节，治疗头角度360°。
7. 配备红光。
8. 支架下段可调节范围≥270°，中段旋转范围360°
9. 灯头仰望角度向上≥90°，向下≤45°
10. 隐藏抽拉式艾饼盒
11. 艾饼可双面加热
12. 可搭配能量裙配合治疗。