**台式灭菌器（二类）**

1. 功率≤3300W
2. 容积≥45L
3. 内径尺寸≥319mm×620mm
4. 产品尺寸≤865×536×506mm
5. 净重≤105KG
6. 净水箱容积≥10L
7. 灭菌温度121摄氏度，134摄氏度
8. 特殊灭菌灭活艾滋（HIV）,乙肝（HBV）疯牛病毒及芽孢等
9. 干燥程序强力真空干燥，器械剩余湿度＜0.2%
10. 操作界面全触控显示屏，尺寸≥410mm×300mm
11. 开门方式全自动电动门
12. 真空模式采用水循环真空泵
13. 蒸汽发生器配备双蒸汽发生器系统
14. 锅体加热双加热圈
15. 具备智能内部管路清洗功能
16. 供水系统敞开式水箱可消毒清洗，采用ABS阻燃材料；直排废水系统。
17. 报警系统具有故障报警（≥25个代码提示）便于检修
18. 具有水单元检测水质功能和缺水提示功能
19. 灭菌室活动托盘架层数≥5，托盘数量≥3。
20. 一次循环灭菌器室内所放器械的最大重量：

(1)器械类最大负载≥10.5Kg

(2)织物类最大负载≥5Kg

(3)单个包最大重量≥3Kg

1. 所投灭菌器须具备有效的生产许可证