**红外治疗仪（二类）**

1. 光源:高功率LED带状冷红光光源
2. 波长：650nm±10nm
3. 有效红光辐照度的均匀性＞0.4。
4. 有效红光辐照度的不稳定度＜10%;
5. 使用寿命>50000小时:
6. 可作用于皮下10cm～15cm;
7. 运行方式:具备连续运行和自定义运行功能;
8. ≥10英寸液晶触摸显示屏，双通道设计，可同时使用也可单独使用
9. C型旋转的双头治疗臂，可360度无死角旋转。
10. 五个机械关节可调，可多角度治疗
11. 治疗臂臂展≥170cm
12. 时间设置:治疗时间0～90分钟可调。