**可视喉镜(二类）**

1. 摄像头处厚度（含镜片）三种厚度可供选择
2. 弯曲角度（压舌片角度）三种角度可供选择
3. 摄像头到镜尖垂直距离三种距离可供选择
4. 镜片可插入镜片长度三种镜片长度可供选择
5. 分辨率≥7.87lp/mm
6. 触摸式显示屏≥3英寸
7. 观察视角60º±15%
8. 景深范围至少包含5mm～100mm（含两端数值），光照度≥150Lux
9. 显示器前后转动角度110°（±10%）
10. 显示器左右转动角度270°(±10%)
11. 存储空间≥32G
12. 具有无线传输WiFi传输功能