**便携式生物刺激反馈仪（二类）**

1. 自动识别信号质量，去除伪差；
2. 共模抑制比：＞100dB；
3. 电刺激强度：0mA～100mA可调，0.5mA调节；
4. 刺激频率：采用变频电刺激，频率范围 0.5Hz～1000Hz；
5. 脉冲宽度：10μs～1000μs；
6. 内置放大器最高分辨率＜0.2μV（r.m.s）；
7. 内置放大器输入噪声＜1μV（r.m.s）；
8. 刺激波形：双相平衡波；
9. 具有交流电源供电和电池单独供电两种方式；
10. 引动电刺激：健侧带动患侧，上肢带动下肢，偏瘫急性期的全新治疗模式，支持一带二进行治疗，同时支持4个部位进行引动电刺激；
11. 内置成人模式、儿童模式；
12. 通道独立模式，4个独立通道，每个通道治疗模式可单独设置，每个通道开始和结束时间可独立设置，最多满足四个患者同时治疗；
13. 具有多媒体生物反馈训练功能，内置肌力增强训练、肌肉放松训练、肌力维持训练、肌力协同训练、肌力精准性训练方案
14. 数据共享：软件升级方式：可进行实时在线免费升级更新；