**器械检查打包台（不属于医疗器械）**

1. 材质要求：理化板台面，其余不锈钢。
2. 电气化要求：顶部LED照明等×1，灯板角度可调。五孔插座×2，网口×1。
3. 外设要求：斜口篮筐×3，,翻盖储物盒×2，台面下方双层抽屉×2，底部有4个万向刹车脚轮，能移动与固定。
4. 尺寸（长×宽×高）：2000mm×800mm×1800（整体高）/850mm（台面高）（±100mm）