**皮下电子注射器控制助推装置技术参数（二类）**

1. **操作模式：至少包含4种（自动感应；自动脚踏；单次脚踏；连续脚踏）**
2. **触摸屏≥10.1英寸**
3. **负压等级 0～9级别（0表示无压力，数字越大负压越大；**
4. **最高注射总次数：≥120次, 实时显示已注射次数**
5. **最小单次注射量≤0.0067ml**
6. **注射准确性：±3%范围内**
7. **注射速度：慢速、中速、快速；最快推进速度：3.5mm/s （±10%）**
8. **操作界面语言：两种（中文、英文）**
9. **自定义治疗方案保存数量≥5个**
10. **可选注射器种类：1ml、2.5ml、3ml、5ml**
11. **操作手柄 手柄一体化设计，手柄托盘具有自动磁吸功能，防止手柄摔落**
12. **手柄气管不外露**
13. **自动报警装置 当遇到阻塞、电源中断、负压不足等问题时设备会自动报警**
14. **针剂选择种类 9种：0.8/1ml；1/2.5ml；2/2.5ml；2/3ml；2.5/3ml；3/3ml；3/5ml；4/5ml；5/5ml**