**医用电子血压计（二类）**

1. 测量部位：左、右臂均可测量，可根据需求设置右侧开关键，方便左臂检测时自助开始；
2. 显示屏：LED 数字显示
3. 输出值：收缩压、舒张压、脉搏；
4. 同时具备血压测量范围及脉搏数测定功能
5. 语音调节功能：≥6 档可调；
6. 测量时间：≤40秒 ；
7. 袖带：可拆卸清洗；
8. 适用臂围：至少包含17cm～45cm（含两端数值）；
9. 精确度：血压±2mmHg，脉搏：±2%
10. 通讯功能：可连接电脑，至上级管理平台进行数据传输和健康管理；
11. 存储：≥100 组；
12. 压力单位：mmHg 和 Kpa 两种单位切换显示；
13. 安全装置：双重安全装置，过压、停电自动放气、紧急停止双重保护措施。
14. 配备打印机：热敏式打印机，显示检测日期、时间、血压与脉搏数据。
15. 连接电脑，通过软件对设备进行综合管理，可输出测量报告。