**电动多功能理疗床**（二类）

1. 产品尺寸规格（cm）：长\*宽：195×66，升降高度至少包含51cm～94cm（含两端数值）
2. 承重：≥250kg
3. 升降高度至少包含51cm～94cm（含两端数值）
4. 调节需要时间：≤30秒
5. 第一段长度40cm～45cm，可调节角度：-40°～45°；扶手调节距离≥15cm；

第二段长度49cm～53cm，可调节角度：0°～25°；

第三段长度95cm～100cm，可调节角度：0°～到70°；

1. 头部气杆可控制角度调整
2. 透气孔加孔塞设计
3. 伸缩脚轮设计
4. 电机≥6000N
5. 360度环形碰触式升降调节开关
6. 配备脚控板，脚控板调节抬脊体位角度