**骨伤治疗仪（二类）**

1. 四路脉冲磁疗输出，可同时治疗多个患者或适用于多点部位治疗；
2. ≥7英寸彩色液晶触摸显示屏，显示直观；一键飞梭；
3. 磁疗具有四种治疗模式，对各种骨折进行针对性治疗，针对不同模式可显示磁力线及波形；
4. 万向磁疗耦合器，可根据部位大小自由调节磁疗头宽度，适用于全身各个部位的治疗；
5. 磁疗头具有磁场屏蔽功能；
6. 磁疗单向穿透深度为≥7cm，
7. 特定动态脉冲磁场，不对金属内固定患者产生不良影响，不会形成涡流发热；
8. 治疗时间0～99min可调（含两端数值）